**ATIVIDADE PARA O LAR**

**PROJETO DE ROTEAMENTO E SERVIÇOS DE REDE**

1. Deve-se configurar as redes seguindo as informações contidas no arquivo **TABELA DE ENDEREÇAMENTO.xlsx**
2. Nos ROUTERS e SWITCHES devem estar configurados as seguintes

opções:

3.1 Banner

3.2 Senha de Enable: SenhadaEnable

3.3 Senha de Console: SenhadaConsole

3.4 Usuários:

Deve-se criar um usuário para cada membro do grupo com

privilégio 15;

3.5 Conexão via SSH em todas as VTY (com usuários locais)

3.6 Tamanho máximo de inatividade: 5 minutos

3.7 Encriptação de todas as senhas de texto plano

3.8 Descrição de todas as portas em que foram configurados os IPs

1. Apenas nos SWITCHES:

4.1 Gateway padrão da rede

5. Apenas nos ROUTERS:

5.1 Senha com tamanho mínimo de 8 caracteres

5.2 Bloquear o acesso do usuário durante 4 minutos caso um usuário digite a senha 7 vezes errado dentro de um período de 10 minuto